{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["1分部分项工程量清单","2措施项目清单（一）","3措施项目清单（二）","4其他项目清单","5招标人材料购置费清单","6零星工作项目表","7规费和税金清单","8需评审的材料清单"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1分部分项工程量清单","index":0,"n_rows":109,"n_cols":6,"rows_kept":109,"merged":[[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":3},"分部分项工程量清单"]
[]
[]
["工程名称：石台县金钱山路道路工程",{"$nulls":4},"第18页 共18页  "]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征及工作内容","计量单位","工程数量"]
[]
[null,null,"土石方工程"]
["1","040101001001","挖一般土方","1、土壤类别：路基清表所有土石方\r\n2、挖土深度：见施工图纸\r\n3、挖土方运距施工单位自行考虑。\r","m3",36781.81]
["2","040101001001","挖一般土方","1、土壤类别：三类土，路基土方\r\n2、挖土深度：见施工图纸\r\n3、挖土方运距施工单位自行考虑。\r","m3",530.2]
["3","040101002001","挖沟槽土方","1、土壤类别：三类土\r\n2、挖土深度：见施工图纸\r\n3、挖土方运距施工单位自行考虑。\r","m3",1327.58]
["4","040103001001","填方","1、填方材料品种：符合施工图纸要求的合格土源\r\n2、密实度：符合施工图纸要求","m3",37235.18]
["5","040103001001","绿化分隔带填方","1、填方材料品种：符合施工图纸要求的合格土源\r\n2、密实度：符合施工图纸要求\r\n3、绿化分隔带回填土","m3",2320.2]
["6","040103002001","余方弃置","1、废弃料品种：路基清表所有土石方\r\n2、运距：运距施工单位自行考虑。\r","m3",36781.81]
["7","040103002002","余方弃置","1、废弃料品种：三类土，路基土方\r\n2、运距：运距施工单位自行考虑\r","m3",530.2]
["8","040103002002","余方弃置","1、废弃料品种：三类土，路基土方\r\n2、运距：运距施工单位自行考虑\r","m3",1327.58]
["9","040103003001","缺方内运","1、填方材料品种：符合施工图纸要求的合格土源\r\n2、缺方运距施工单位自行考虑。\r","m3",37235.18]
["10","040103003001","绿化分隔带回填土缺方内运","1、填方材料品种：符合施工图纸要求的绿化分隔带回填土合格土源\r\n2、缺方运距施工单位自行考虑。","m3",2320.2]
[null,null,"机动车道"]
["11","w040202022001","路床(槽)整形","1.碾压、检验、理顺坡度\r\n","m2",11143.65]
["12","040203004001","4cm细粒式沥青混凝土","1、沥青品种：细粒式SBS改性沥青砼面层（AC—13C）\r\n2、石料最大粒径：13.2mm\r\n3、厚度：4cm\r\n","m2",20410.12]
["13","w040203009003","新老路面交接处玻纤格栅","1.新老路面交接处铺1.5m宽玻璃纤维土工格栅\r\n2.规格:自粘式双经双纬、孔径不大于25x25mm(抗拉强度经50kN/m，纬50kN/m)","m2",4145.01]
["14","w040203009001","上下面层间喷洒沥青粘层油","1.沥青品种：阳离子改性乳化沥青PCR\r\n2.用油量：0.3~0.6L/m2\r","m2",20410.12]
["15","040203004002","8cm粗粒式沥青混凝土","1、沥青品种：粗粒式沥青砼AC-25C\r\n2、石料最大粒径：26.5mm\r\n3、厚度：8cm\r","m2",11143.65]
["16","040203004002","4~12cm粗粒式沥青混凝土","1、沥青品种：粗粒式沥青砼AC-25C\r\n2、石料最大粒径：26.5mm\r\n3、厚度：老路面上4~12cm厚沥青混凝土调平层\r","m2",9266.46]
["17","w040203009001","找平层与老路面结构层间喷洒沥青粘层油","1.沥青品种：阳离子改性乳化沥青PCR\r\n2.用油量：0.3~0.6L/m2\r","m2",9266.46]
["18","w040203009002","喷洒沥青油料（稀浆下封层）","1.沥青品种：阳离子改性乳化沥青PCR，ES-3型\r\n2.厚度：≥8mm","m2",11143.65]
["19","w040203009003","新建路面下玻纤格栅","1.新建路面下玻璃纤维土工格栅\r\n2.规格:自粘式双经双纬、孔径不大于25x25mm(抗拉强度经50kN/m，纬50kN/m)","m2",11143.65]
["20","w040203009003","喷洒沥青透层油","1.沥青品种：阳离子乳化沥青PC-2\r\n2.用油量：沥青用量一般为0.7~1.5L/m2","m2",11143.65]
["21","040202014001","18cm水泥稳定碎石基层上层","1、厚度：18cm\r\n2、水泥含量：4.5%\r\n3、石料规格：符合规范及施工图纸要求\r","m2",12303.16]
["22","040202014001","18cm水泥稳定碎石基层下层","1、厚度：18cm\r\n2、水泥含量：4.5%\r\n3、石料规格：符合规范及施工图纸要求\r\n","m2",11317.4]
["23","040202010001","20cm级配碎石底基层","厚度：20cm\r","m2",9962.18]
["24","040302001001","C15混凝土枕梁","1、混凝土强度等级：C15商品砼\r\n2、石料最大粒径：25mm\r\n3、高0.6m，宽0.8m\r","m3",1111.98]
[null,null,"现状沥青路面病害处理"]
[25,"DB001","现状沥青路面裂缝修补","①缝宽在5mm以内时，先将缝隙中杂物及尘土清除干净，将稠度较低的热沥青灌入缝中或用乳化沥青灌缝撒料法封堵，热沥青灌入深度大致为缝深的2/3，然后填入干净的石屑或粗砂振捣密实，最后将溢出的沥青及石屑、砂等清理干净；\r\n②缝宽在5mm以上的，把裂缝内处理干净后，用沥青砂填充、捣实。\n","m",3100]
[26,"DB002","现状沥青路面麻面、松散、坑洞等病害修补","①划定病害处理范围：用平行和垂直于道路中心线的矩形框圈定病害位置，要求矩形超出病害长宽方向各20cm。\r\n②沿矩形边界锯缝。\r\n③铣刨凿除病害层，铣刨厚度约5cm，清除废料并用高压吹风机将修补界面吹净。\r\n④用烘干机对界面进行烘干并喷洒粘层油使其布满界面。\r\n⑤用AC-13CSBS改性沥青砼对铣刨区进行填筑并压实，压实度要在97％以上。\r\n⑥用乳化沥青涂四周接缝以防水待修补区冷却到50℃以下时即可放行交通。\r","m2",1000]
[27,"DB003","现状沥青路面坑槽、网裂病害修补","采用“圆洞方补”法进行维修，具体施工工艺为：\n①“圆洞方补”原则划出修补范围并开槽，将槽开切成方形或矩形，其纵横边线与道路中心线平行和垂直，并保持槽壁直立。\n②清理坑槽，直至露出坚实稳定的底层，并使槽内保持干燥。\n③在干净的槽底、槽壁薄刷一层黏结沥青，随即填铺备好的沥青混合料，新填补部分要略高于原路面（高出量应根据坑槽深浅确定）。\n④摊铺沥青混合料并压实。采用AC-13C SBS改性沥青砼及AC-20C进行铺筑，摊铺厚度应使混合料压实后略高于周围的路面。压实方法应视修补坑槽面积的大小而定，小面积坑槽采用小型手扶振动碾或振动夯板压实，面积较大坑槽宜用压路机碾压。为使修补部分表面密实、均匀，对较深坑槽，可分两层铺筑。\n⑤用烙铁烙平槽的四周 ，使新旧路面结合良好并使槽边密封，以防渗水。如路面基层甚至土基已遭破坏，应先将土基和基层分别妥善修理处治后，再铺补面层。","m2",500]
[28,"DB004","现状沥青路面软弱路段处理","局部路面弯沉值过大，对于路面弯沉超过50（0.01mm）的地方，需要挖除老路面，新做路面结构。具体路面结构采用4cm厚AC-13C SBS改性沥青+8cm厚AC-25C+36cm水泥稳定碎石+20cm级配碎石。","m2",3000]
[29,"DB005","现状沥青路面车辙处理","①将出现车辙的路面开凿成槽。槽深应根据破损情况而定，但至少不得小于原路面沥青混合料中主骨料粒径的1～2倍，暂定4cm。\r\n②在槽底及槽壁均匀喷洒或涂刷0.3～0.5kg/m2粘层沥青。\r\n③采用AC-13C SBS改性沥青砼及AC-20进行铺筑，碾压密实，并保持路面横坡。\r\n④对修补周围接茬处予以烙平密合。\r","m2",500]
[null,null,"非机动车道"]
["30","w040202022001","路床(槽)整形","1.碾压、检验、理顺坡度\r","m2",5923.22]
["31","040203004001","3cm细粒式沥青混凝土","1、沥青品种：细粒式沥青砼面层（AC—10C）\r\n2、石料最大粒径：9.5mm\r\n3、厚度：3cm\r","m2",5923.22]
["32","w040203009001","上下面层间喷洒沥青粘层油","1.沥青品种：阳离子改性乳化沥青PCR\r\n2.用油量：0.3~0.6L/m2\r","m2",5923.22]
["33","040203004002","5cm中粒式沥青混凝土","1、沥青品种：中粒式沥青砼AC-16C\r\n2、石料最大粒径：16mm\r\n3、厚度：5cm\r","m2",5923.22]
["34","w040203009003","喷洒沥青透层油","1.沥青品种：阳离子乳化沥青PC-2\r\n2.用油量：沥青用量一般为0.7~1.5L/m2","m2",5923.22]
["35","040202014001","20cm水泥稳定碎石基层","1、厚度：20cm\r\n2、水泥含量：4.0%\r\n3、石料规格：符合规范及施工图纸要求\r","m2",7107.86]
["36","040202010001","20cm级配碎石底基层","厚度：20cm\r","m2",7404.02]
["37","040204003001","安砌花岗岩侧石（800mm*300mm*120mm）","1、材料：花岗岩\r\n2、尺寸：800mm*300mm*120mm\r\n3、形状：见施工图纸\r\n4、垫层：1:3水泥砂浆\r\n5、基础：C15商品混凝土\r","m",6369.94]
["38","040204003002","安砌花岗岩平石（800mm*300mm*120mm）","1、材料：花岗岩\r\n2、尺寸：800mm*300mm*120mm\r\n3、形状：见施工图纸\r\n4、垫层：1:3水泥砂浆\r\n5、基础：C15商品混凝土\r","m",6369.94]
[null,null,"人行道"]
["39","w040204007001","人行道整形","1.碾压、检验、理顺坡度\r","m2",11507.98]
["40","040204001001","人行道块料铺设","1、材质：陶土烧结砖及6cm厚荷兰砖\r\n2、尺寸：200mm*100mm*60mm及图示各种无障碍设计用砖尺寸\r\n3、垫层材料品种、厚度、强度：3cm厚1：3水泥砂浆\r\n4、图形：见施工图纸\r","m2",11507.98]
["41","040202014003","20cm水泥稳定碎石","1、厚度：20cm\r\n2、水泥含量：3%\r\n3、石料规格：符合规范及施工图纸要求","m2",11507.98]
["42","040204003005","安砌花岗岩侧石（800mm*150mm*80mm）","1、材料：花岗岩\r\n2、尺寸：800mm*150mm*80mm\r\n3、形状：见施工图纸\r\n4、垫层、基础：C15混凝土\r","m",2445.65]
["43","040204006001","花岗岩树池砌筑","1、材料品种、规格：花岗岩1200mm*180mm*100mm\r\n2、树池尺寸：1200mm*1200mm\r\n3、树池盖材料品种：见施工图纸\r\n4、垫层：3cm中砂,M7.5水泥砂浆,8cmC15商品混凝土\r","m",1939.2]
[null,null,"道路过路管"]
["44","040101002001","挖沟槽土方","1、土壤类别：三类土\r\n2、挖土深度：见施工图纸\r\n3、挖土方运距施工单位自行考虑。","m3",138.06]
["45","040501002001","混凝土管道铺设^钢筋混凝土管 φ300","1、管有筋无筋:有筋\r\n2、规格:d300\r\n3、埋设深度:70cm\r\n4、接口形式:承插式\r\n5、垫层厚度、材料品种、强度:砂垫层\r","m",361.8]
["46","w04050400901","砌筑检查井(非定型)","1.材料:井身1:2水泥砂浆砖砌体，盖板C30混凝土，基础C15混凝土\r\n2.井深、尺寸:深度140cm,规格100*100cm,井身240mm厚\r","座",20]
[null,null,"交通管理设施"]
[47,"040205004001","车道行驶方向标志","1、3毫米厚铝合金板，300mmx300mmx8mmx7700mm方型钢立柱,C25钢筋混凝土基础\r\n2、规格:2000mm*4000mmx3mm标志板\r\n3、包括:方型钢立柱、钢管横梁、标志板、横竖向滑动槽钢、抱箍、抱箍底衬、各种螺栓螺母及垫圈、扣压板、加劲肋、各种法兰盘、立柱帽及横梁帽、钢筋混凝土基础等全部与之相关的部件及工序\r\n4、详见设计图纸","块",10]
[48,"040205004001","道路指示标志","1、3毫米厚铝合金板，300mmx300mmx8mmx7700mm方型钢立柱,C25钢筋混凝土基础\r\n2、规格:2000mm*4000mmx3mm标志板\r\n3、包括:方型钢立柱、钢管横梁、标志板、横竖向滑动槽钢、抱箍、抱箍底衬、各种螺栓螺母及垫圈、扣压板、加劲肋、各种法兰盘、立柱帽及横梁帽、钢筋混凝土基础等全部与之相关的部件及工序\r\n4、详见设计图纸","块",10]
[49,"040205004001","人行横道指示标志","1、3毫米厚铝合金板，100mmx100mmx4mmx2900mm方型钢立柱,C25钢筋混凝土基础\r\n2、规格:800mm*800mmx2mm标志板\r\n3、包括:方型钢立柱、标志板、横竖向滑动槽钢、抱箍、抱箍底衬、各种螺栓螺母及垫圈、扣压板、加劲肋、各种法兰盘、立柱帽及横梁帽、钢筋混凝土基础等全部与之相关的部件及工序\r\n4、详见设计图纸","块",10]
[50,"040205004001","无障碍指示标志","1、3毫米厚铝合金板，100mmx100mmx4mmx2900mm方型钢立柱,C25钢筋混凝土基础\r\n2、规格:800mm*800mmx2mm标志板\r\n3、包括:方型钢立柱、标志板、横竖向滑动槽钢、抱箍、抱箍底衬、各种螺栓螺母及垫圈、扣压板、加劲肋、各种法兰盘、立柱帽及横梁帽、钢筋混凝土基础等全部与之相关的部件及工序\r\n4、详见设计图纸","块",10]
[51,"040205004001","单柱矩形组合标志(二)","1、3毫米厚铝合金板，120mmx120mmx4mmx4900mm方型钢立柱,C25钢筋混凝土基础\r\n2、规格:1000mm*2800mmx3mm标志板\r\n3、包括:方型钢立柱、标志板、横竖向滑动槽钢、抱箍、抱箍底衬、各种螺栓螺母及垫圈、扣压板、加劲肋、各种法兰盘、立柱帽及横梁帽、钢筋混凝土基础等全部与之相关的部件及工序\r\n4、详见设计图纸","块",10]
[52,"040205004001","路名牌指示标志","1、单柱路名牌全部用不锈钢制作,分为牌头、盒套及支撑杆组成，牌头宽120cm，高40cm，宽13.5cm；（净画面为114cm*34cm）。牌头板面以铝板为底，贴反光膜，牌头加不锈钢顶盖。\r\n盒套用不锈钢制成为上底55cm，下底30cm高10cm的倒等腰梯形.支撑杆用直径8.9cm、厚1.2cm、高210cm的不锈钢制作。路名牌版面用绿色填充。\r\n2、包括:立柱、标志板、横竖向滑动槽钢、抱箍、抱箍底衬、各种螺栓螺母及垫圈、扣压板、加劲肋、各种法兰盘、立柱帽及横梁帽、钢筋混凝土基础等全部与之相关的部件及工序\r\n3、详见设计图纸","块",10]
[53,"040205004001","限速指示标志","1、3毫米厚铝合金板，300mmx300mmx8mmx7700mm方型钢立柱,C25钢筋混凝土基础\n2、规格:2000mm*4000mmx3mm标志板\n3、包括:方型钢立柱、钢管横梁、标志板、横竖向滑动槽钢、抱箍、抱箍底衬、各种螺栓螺母及垫圈、扣压板、加劲肋、各种法兰盘、立柱帽及横梁帽、钢筋混凝土基础等全部与之相关的部件及工序\n4、详见设计图","块",4]
[54,"040205008001","热溶标线","1、车行道分界线：车行道分界线为白色虚线，线宽15cm，划2m（实线）4m（空档）。\n2、车行道边缘线：车行道边缘线为白色实线，线宽15cm。在机动车辆需要跨越边缘线的地方划白色虚线，画虚线时线长2米，白线纵向净距4米。\n3、人行横道线：人行横道宽4米，具体见标志标线平面图，线宽为40cm，横线净距为60cm，颜色为白色。\n4、导向箭头：导向箭头为白色，导向箭头长3米。\n5、停止线：停止线为白色，线宽30cm，距人行横道线边缘2.0米。\n6、左转弯导向线：左转弯导向线为白色虚线，实线段2m，见隔2米，线宽15cm。\n7、导流线：导流线的线宽为45cm，间隔100cm，倾斜角45度，外围线宽20cm。导流线组成的导流岛，分隔对向交通流的导线流为黄色，分隔同向交通流的导线流为白色。\n8、减速让行线：减速让行线为两条平行的虚线和一个倒三角形，颜色为白色。虚线实线断60cm，间隔20cm；虚线宽20cm，两条虚线间隔20cm。倒三角形底宽120cm，高300cm。\n9、路面文字标记：路面文字标记汉字和阿拉伯数字字高均为300cm，汉字字高为80cm，纵向间隔50cm；阿拉伯文字字高50cm，横向间隔10cm；限速阿拉伯数字采用黄色，余均采用白色。\n10、标线材料：采用一般热熔性反光涂料。\n11、除文字标记按每个文字的整体外围矩形面积计算外，其余均按实漆面积计算。","m2",1587.71]
[55,"040205008001","振荡线","1、中央设黄色振荡线，线宽15cm，厚10mm。","m2",45]
[56,"040205010001","机动车交通信号灯购置及安装(信号灯底净空6.5m)","1、F式机动车信号灯均采用箭头灯（带倒计时器），灯盘直径为400mm,采用高亮度矩阵显示信号灯\r\n2、安装支架由钢板成型并经热镀锌（350mg/㎡），标准件全部采用不生锈材料，所有密封件采用硅橡胶材料\r\n3、包括:立柱、横梁、信号灯等全套系统、横竖向滑动槽钢、抱箍、抱箍底衬、各种螺栓螺母及垫圈、扣压板、加劲肋、各种法兰盘、立柱帽及横梁帽、各种套管、钢筋混凝土基础等全部与之相关的部件及工序\r\n4、每组信号灯包含LED左转、直行、右转信号灯具，独立倒计时显示器等\r\n5、含所有设备安装、运输、调式等费用，所有产品设备质保期要求2年，2年内任何质量问题应无偿更换维修，所有产品设备通过甲方单位验收合格后方能安装使用\r\n6、详见设计图纸\r\n","套",3]
[57,"040205010001","机动车交通信号灯购置及安装(信号灯底净空5.5m)","1、F式机动车信号灯均采用箭头灯（带倒计时器），灯盘直径为400mm,采用高亮度矩阵显示信号灯\r\n2、安装支架由钢板成型并经热镀锌（350mg/㎡），标准件全部采用不生锈材料，所有密封件采用硅橡胶材料\r\n3、包括:立柱、横梁、信号灯等全套系统、横竖向滑动槽钢、抱箍、抱箍底衬、各种螺栓螺母及垫圈、扣压板、加劲肋、各种法兰盘、立柱帽及横梁帽、各种套管、钢筋混凝土基础等全部与之相关的部件及工序\r\n4、每组信号灯包含LED左转、直行、右转信号灯具，独立倒计时显示器等\r\n5、含所有设备安装、运输、调式等费用，所有产品设备质保期要求2年，2年内任何质量问题应无偿更换维修，所有产品设备通过甲方单位验收合格后方能安装使用\r\n6、详见设计图纸\r\n","套",5]
[58,"040205010002","非机动车交通信号灯购置及安装","1、采用立杆人行信号灯，灯盘直径为300mm\r\n2、主标采用Q235优质钢材，内外表面热镀锌防腐处理后喷塑，所有金属部件均需热镀锌后喷塑处理\r\n3、包括:信号灯等全套系统、横竖向滑动槽钢、抱箍、抱箍底衬、各种螺栓螺母及垫圈、扣压板、加劲肋、各种法兰盘、立柱帽及横梁帽、各种套管、钢筋混凝土基础等全部与之相关的部件及工序\r\n4、含所有设备安装、运输、调式等费用，所有产品设备质保期要求2年，2年内任何质量问题应无偿更换维修，所有产品设备通过甲方单位验收合格后方能安装使用\r\n5、详见设计图纸\r","套",9]
[59,"040205016001","信号控制机购置及安装","1、含所有设备及相应电缆等全套系统安装、运输、调式等费用。\r\n2、所有产品设备质保期要求2年，2年内任何质量问题应无偿更换维修。\r\n3、所有产品设备通过甲方单位验收合格后方能安装使用。\r\n4、包括:各种电缆及其套管、钢筋混凝土基础等全部与之相关的部件及工序\r","组",2]
[60,"040205001001","接线手井","1、井壁用M7.5水泥砂浆MU10砖砌\r\n2、规格:1000mm*1000mm*800mm\r\n3、含市政统一五防井盖、各种预埋件、各种套管\r","座",19]
[61,"040205002001","钢管（过路段SC100）铺设","1、材料品种:国标钢管\r\n2、规格:过路段SC100\r","m",300]
[62,"040205018001","车行灯信号线","1、规格:车行灯信号线\r\n2、型号:RVV14*1mm2\r","m",600]
[63,"040205018001","人行灯信号线","1、规格:人行灯信号线\r\n2、型号:RVV5*1mm2\r","m",400]
[64,"040205018001","电源电缆线","1、规格:电源电缆线\r\n2、型号:KVVR3*4M ㎡\r","m",500]
[null,null,"道路照明工程"]
[65,"040205014001","路灯购置及安装[杆高10.0米，LED（150W+80W）]","1、类型:杆高10.0米\r\n2、规格:LED（150W+80W)\r\n3、含杆件、灯具及各种配件","套",62]
[66,"040205002001","电缆保护管铺设","1、材料品种:PE管\r\n2、规格:PE65\r","m",2400]
[67,"040205001001","路灯基础（1000×400×400）","1、混凝土强度等级、石料最大粒径:C25钢筋混凝土\r\n2、规格:见设计图纸\r\n3、含基础内各种预埋件及套管\r","座",62]
[68,"040205016001","照明箱（非标，防护等级IP65）","1、形式:非标\r\n2、规格:防护等级IP65\r","只",1]
[69,"040205002002","电缆保护管铺设","1、材料品种:镀锌钢管\r\n2、规格:过路段SC100\r","m",300]
[70,"040205018001","电缆（YJV-1KV-5×16）","1、规格:电缆YJV\r\n2、型号:YJV-1KV-5×16\r","m",2800]
[71,"040205014002","高杆灯购置及安装[杆高15米，NG（3X250W）]","1、类型:杆高15.0米\r\n2、规格:NG（3X250W）\r\n3、含杆件、灯具及各种配件\r","套",12]
[null,null,"排水工程"]
[72,"040501006001","HDPE双壁波纹管管道铺设（DN300雨水）","1、管道材料名称：HDPE双壁波纹管\r\n2、管材规格：DN300\r\n3、埋设深度：见施工图纸\r\n4、接口形式：雨水口连接管\r","m",490]
[73,"040504002001","双箅偏沟式雨水口","1、混凝土强度、石料最大粒径:见图集06MS201-8-10\r\n2、雨水井型号：砖砌偏沟式双箅雨水口\r\n3、井深：见施工图纸\r\n4、垫层、基础、厚度、材料品种、强度：见图集06MS201-8-10\r\n5、定型井名称、图号、尺寸及井深：见图集06MS201-8-10","座",74]
[74,"040504002001","单箅偏沟式雨水口","1、混凝土强度、石料最大粒径:见图集06MS201-8-9\r\n2、雨水井型号：砖砌偏沟式单箅雨水口\r\n3、井深：见施工图纸\r\n4、垫层、基础、厚度、材料品种、强度：见图集06MS201-8-9\r\n5、定型井名称、图号、尺寸及井深：见图集06MS201-8-9","座",65]
[75,"040504003002","双箅偏沟式雨水口加固","1、雨水口加固:见施工图纸\r\n2、包含模板、钢筋\r\n3、混凝土强度:C30\r\n4、不含井盖与井座\r","座",41]
[76,"040504003002","单箅偏沟式雨水口加固","1、雨水口加固:见施工图纸\r\n2、包含模板、钢筋\r\n3、混凝土强度:C30\r\n4、不含井盖与井座","座",32]
[77,"040504002005","改造污水检查井","1、检查井加固:见施工图纸\r\n2、综合单价中包含模板、钢筋\r\n3、混凝土强度:见施工图纸\r\n4、不含井盖与井座\r","座",62]
[null,null,"绿化工程"]
[78,"050101006001","整理绿化用地","1.土壤类别:三类土\r\n2.土质要求:符合设计要求\r\n3.取土运距:由施工单位自定\r\n4.回填厚度:符合设计及规范要求\r\n5.弃渣运距:由施工单位自定\r","m2",3878.92]
[79,"050102001001","香樟","1.乔木种类:香樟\r\n2.乔木胸径:10cm，冠幅：280cm以上，苗高：500cm\r\n3.其它要求:分枝点高250，三级分枝、全冠、树干挺拔、树型优美\r\n4.养护期:1年，包括养护及支撑等全部费用\r","株",251]
[80,"050102001001","银杏","1.乔木种类:银杏\r\n2.乔木胸径:10cm，冠幅：300cm，苗高：550cm\r\n3.其它要求:实生苗，分枝点高250,全冠，树干通直，树型丰满完整\r\n4.养护期:1年，包括养护及支撑等全部费用\r","株",155]
[81,"050102001001","桂花","1.乔木种类:桂花\r\n2.乔木胸径:D8cm，冠幅：160cm以上，苗高：220cm\r\n3.其它要求:独本丹桂，灌丛丰满，分枝均匀，枝繁叶茂，色泽正常\r\n4.养护期:1年，包括养护及支撑等全部费用\r","株",76]
[82,"050102001001","高杆石楠","1.乔木种类:高杆石楠\r\n2.乔木胸径:8cm，冠幅：160cm以上，苗高：300cm\r\n3.其它要求:冠丛丰满，分枝均匀，枝叶繁茂，色泽正常\r\n4.养护期:1年，包括养护及支撑等全部费用\r","株",127]
[83,"050102001001","樱花","1.乔木种类:樱花\r\n2.乔木胸径:D6cm，冠幅：150cm以上，苗高：200cm\r\n3.其它要求:日本早樱，浅粉色花树形丰满完整\r\n4.养护期:1年，包括养护及支撑等全部费用\r","株",56]
[84,"050102001001","紫薇","1.乔木种类:紫薇\r\n2.乔木胸径:D6cm，冠幅：150cm以上，苗高：220cm\r\n3.其它要求:大花紫薇,冠丛丰满，分枝均匀，枝叶繁茂，色泽正常\r\n4.养护期:1年，包括养护及支撑等全部费用\r","株",45]
[85,"050102001001","红枫","1.乔木种类:红枫\r\n2.乔木胸径:D6cm，冠幅：180cm以上，苗高：220cm\r\n3.其它要求:冠丛丰满，分枝均匀，枝叶繁茂，色泽正常\r\n4.养护期:1年，包括养护及支撑等全部费用\r","株",34]
[86,"050102008001","红花继木","1.种类:红花继木\r\n2.冠幅：40cm以上，苗高：50cm\r\n3.其它要求:枝条密实，36株/平方\r\n4.养护期:1年，包括养护等全部费用\r","m2",670]
[87,"050102008001","小海桐","1.种类:小海桐\r\n2.冠幅：35cm以上，苗高：50cm\r\n3.其它要求:枝条密实，36株/平方\r\n4.养护期:1年，包括养护等全部费用\r","m2",820]
[88,"050102008001","杜鹃","1.种类:杜鹃\r\n2.冠幅：25cm以上，苗高：40cm\r\n3.其它要求:枝条密实，36株/平方\r\n4.养护期:1年，包括养护等全部费用\r","m2",430]
[89,"050102008001","金森女贞","1.种类:金森女贞\r\n2.冠幅：35cm以上，苗高：40cm\r\n3.其它要求:枝条密实，36株/平方\r\n4.养护期:1年，包括养护等全部费用\r","m2",850]
[90,"W05010200101","细叶麦冬","1.植物种类：细叶麦冬\r\n2.养护期：1年，包括养护等全部费用\r\n3.其它要求:枝条密实，81株/平方,每株不小于10丛\r","m2",2500]
[{"$nulls":3},"   "]
["   "]

{"sheet":"2措施项目清单（一）","index":1,"n_rows":22,"n_cols":2,"rows_kept":22,"merged":[[5,0,6,0],[5,1,6,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"措施项目清单（一）"]
[]
[]
["工程名称：石台县金钱山路道路工程","第1页 共1页"]
["序号","项  目  名  称"]
[]
["1","环境保护费"]
["2","文明施工费"]
["3","安全施工费"]
["4","临时设施费"]
["5","施工扬尘治理措施增加费"]
["6","夜间施工费"]
["7","缩短工期措施费"]
["8","二次搬运费"]
["9","已完工程及设备保护费"]
["10","冬雨季施工增加费"]
["11","工程定位复测、工程交点、场地清理费"]
["12","生产工具用具使用费"]
["13","室内环境污染物检测费"]
["14","其他施工组织措施费"]
["15","合   计"]

{"sheet":"3措施项目清单（二）","index":2,"n_rows":12,"n_cols":5,"rows_kept":12,"merged":[[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[5,3,6,3],[5,4,6,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"措施项目清单（二）"]
[]
[]
["工程名称:石台县金钱山路道路工程",{"$nulls":3},"第1页 共1页 "]
["序号","项目名称","项目特征及工作内容","计量单位","工程数量"]
[]
["1","大型机械设备进出场及安拆费",null,"项","1"]
["2","混凝土、钢筋混凝土模板及支架费",null,"项","1"]
["3","脚手架费",null,"项","1"]
["4","施工排水、降水费",null,"项","1"]
["5","现场施工围栏",null,"项","1"]

{"sheet":"4其他项目清单","index":3,"n_rows":17,"n_cols":3,"rows_kept":17,"merged":[[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"其他项目清单"]
[]
[]
["工程名称：石台县金钱山路道路工程",null,"第1页 共1页"]
["序号","工  程  名  称","金额（元）"]
[]
["1","                 招标人部分"]
["1.1","  预留金"]
["1.2","  材料购置费"]
[null,"                 小 计"]
["2","                 投标人部分"]
["2.1","  总承包服务费"]
["2.2","  零星工作项目费"]
["2.3","  其他"]
[null,"                 小 计"]
[null,"                 合 计"]

{"sheet":"5招标人材料购置费清单","index":4,"n_rows":8,"n_cols":7,"rows_kept":8,"merged":[[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":3},"招标人材料购置费清单"]
[]
[]
["工程名称:石台县金钱山路道路工程",{"$nulls":5},"第1页 共1页"]
["序号","材料名称","规格型号","单位","数量","单价(元)","合价(元)"]
[]
[null,"合    计"]

{"sheet":"6零星工作项目表","index":5,"n_rows":21,"n_cols":4,"rows_kept":21,"merged":[[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[5,3,6,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"零星工作项目表"]
[]
[]
["工程名称：石台县金钱山路道路工程",null,null,"第1页 共1页  "]
["序号","名    称","计量单位","数 量"]
[]
["1","   人 工"]
["1.1"]
["1.2"]
["—","   小 计"]
["2","   材 料"]
["2.1"]
["2.2"]
["—","   小 计"]
["3","   机 械"]
["3.1"]
["3.2"]
["—","   小 计"]
["—","   合 计"]
[" "]

{"sheet":"7规费和税金清单","index":6,"n_rows":17,"n_cols":2,"rows_kept":17,"merged":[[5,0,6,0],[5,1,6,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"规费和税金清单"]
[]
[]
["工程名称：石台县金钱山路道路工程","第2页 共2页"]
["序号","项  目  名  称"]
[]
["一","        规    费"]
["1","工程排污"]
["2","社会保障"]
["(1)","养老保险"]
["(2)","失业保险"]
["(3)","医疗保险"]
["3","住房公积金"]
["4","危险作业意外伤害保险"]
["二","        税    金"]
["三","        合    计"]

{"sheet":"8需评审的材料清单","index":7,"n_rows":8,"n_cols":4,"rows_kept":8,"merged":[[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[5,3,6,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"需评审的材料清单"]
[]
[]
["工程名称：石台县金钱山路道路工程",null,null,"第1页 共1页  "]
["序号","材料名称","规格、型号及特殊要求","单 位"]
[]
[null,null," "]